#import sys

#sys.path.append('/usr/lib/python3/dist-packages')

import serial,time

#from /usr/lib/python3/dist-packages/serial import serial

#import time

port = "/dev/ttyACM1"

baud=115200

while True:

s = serial.Serial(port)

s.baudrate = baud

data = s.readline()

data = int(data[0:4])

print(data)

time.sleep(1)